{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["2016年废水年报","2016年废气年报","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016年废水年报","index":0,"n_rows":66,"n_cols":15,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,2,14],[4,0,23,0],[24,0,43,0],[44,0,63,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["16年廢水監測報告汇总"]
[]
[]
["採樣點","序號","項目","2017-01-28","2016-02-17","2016-03-15","2016-04-12","2016-05-11","2016-06-07","2016-07-12","2016-08-18","2016-09-13","2016-10-11","2016-11-23","2017-12-13"]
["排放口",1,"PH",7.35,7.4,7.12,7.17,7.16,7.05,6.69,6.98,7.11,7.42,6.95,8.23]
[null,2,"COD（MG/L）",116,72.1,46.9,32.2,43.4,36.6,21.1,25.9,54.1,65.7,63.6,38.4]
[null,3,"氨氮（MG/L）",1.82,5.4,4.26,4.03,7.94,0.62,2.7,4.6,8.09,9.72,3.345,1.76]
[null,4,"總磷（MG/L）",0.02,0.02,0.01,0.01,0.07,0.02,"ND",0.02,0.02,0.02,0.02,"ND"]
[null,5,"總氰化物（MG/L）",0.006,"ND",0.008,0.012,0.032,0.009,"ND",0.07,"ND",0.01,0.046,0.019]
[null,6,"總銅（MG/L）",0.12,0.18,0.07,0.06,0.1,0.04,0.07,0.09,0.16,0.23,0.13,0.12]
[null,7,"總鎳（MG/L）","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND"]
[null,8,"懸浮物（MG/L）",22,18,13,6,8,10,6,8,8,9,8,9]
[null,9,"总氮",14]
[null,10,"總鉻（MG/L）","ND"]
[null,11,"六賈鉻（MG/L）","ND"]
[null,12,"總汞（MG/L）",7e-05]
[null,13,"鐵（MG/L）",0.29]
[null,14,"總鋅（MG/L）",0.01]
[null,15,"總鉛（MG/L）","ND"]
[null,16,"總鎘（MG/L）","ND"]
[null,17,"銀（MG/L）","ND"]
[null,18,"石油类",0.16]
[null,19,"氟化物",0.26]
[null,20,"鋁（MG/L）",0.238]
["综合废水",1,"PH",1.95]
[null,2,"COD（MG/L）",107]
[null,3,"氨氮（MG/L）",2.19]
[null,4,"總磷（MG/L）",0.12]
[null,5,"總氰化物（MG/L）","ND"]
[null,6,"總銅（MG/L）",12.7]
[null,7,"總鎳（MG/L）","ND"]
[null,8,"懸浮物（MG/L）",5]
[null,9,"总氮",7.03]
[null,10,"總鉻（MG/L）","ND"]
[null,11,"六賈鉻（MG/L）","ND"]
[null,12,"總汞（MG/L）",2e-05]
[null,13,"鐵（MG/L）",0.21]
[null,14,"總鋅（MG/L）",0.093]
[null,15,"總鉛（MG/L）","ND"]
[null,16,"總鎘（MG/L）","ND"]
[null,17,"銀（MG/L）","ND"]
[null,18,"石油类",0.3]
[null,19,"氟化物",0.32]
[null,20,"鋁（MG/L）",0.198]
["络合废水",1,"PH",2.22]
[null,2,"COD（MG/L）",550]
[null,3,"氨氮（MG/L）",5.8]
[null,4,"總磷（MG/L）",0.51]
[null,5,"總氰化物（MG/L）",0.005]
[null,6,"總銅（MG/L）",184]
[null,7,"總鎳（MG/L）",0.02]
[null,8,"懸浮物（MG/L）",14]
[null,9,"总氮",65.2]
[null,10,"總鉻（MG/L）",0.04]
[null,11,"六賈鉻（MG/L）","ND"]
[null,12,"總汞（MG/L）",0.0001]
[null,13,"鐵（MG/L）",13.8]
[null,14,"總鋅（MG/L）",0.336]
[null,15,"總鉛（MG/L）","ND"]
[null,16,"總鎘（MG/L）","ND"]
[null,17,"銀（MG/L）","ND"]
[null,18,"石油类",1.16]
[null,19,"氟化物",0.21]
[null,20,"鋁（MG/L）",0.411]
[]
[null,"说明：如上图表汇总，全成信电子（深圳）股份有限公司2016年全年废水全部达标排放。"]

{"sheet":"2016年废气年报","index":1,"n_rows":82,"n_cols":8,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,2,8],[4,0,10,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[12,0,25,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[26,0,39,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[41,0,54,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[51,1,52,1],[51,2,52,2],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[56,0,65,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[67,0,68,0],[67,1,68,1],[67,2,68,2],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,2,70,2],[73,0,80,0],[73,1,74,1],[73,2,74,2],[75,1,76,1],[75,2,76,2],[77,1,78,1],[77,2,78,2],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[81,0,82,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2016年廢氣噪聲監測報告汇总年报"]
[]
[]
["採樣點","序號","項目","排放濃度","2016-02-17","2017-05-11","2017-08-26","2017-12-19"]
["鍋爐廢氣排放口",null,"二氧化硫MG/M3","排放濃度mg/m3",9,5,6,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h","5.9*10-3",0.011,"8.6*10-3","/"]
[null,null,"氮氧化物MG/M3","排放濃度mg/m3",99,160,77,140]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.068,0.32,0.12,0.089]
[null,null,"煙塵MG/M3","排放濃度mg/m3","ND","ND","ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"/","/"]
[null,null,"林格曼黑度","林格曼黑度1級",0.25,0.5,0.5,0]
[]
["蝕刻A線排放口",null,"二氧化硫","排放濃度mg/m3","ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氮氧化物","排放濃度mg/m3",1.1,"ND",1.5,0.7]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.038,null,0.13,0.021]
[null,null,"HCL","排放濃度mg/m3",9.4,2.7,2.2,1.3]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.31,0.013,0.02,0.035]
[null,null,"氟化雾","排放濃度mg/m3",null,null,0.99,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"8.9*10-3","/"]
[null,null,"氰化雾","排放濃度mg/m3",null,null,"ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"/","/"]
[null,null,"铬酸雾","排放濃度mg/m3",null,null,0.018,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"1.7*10-4","/"]
[null,null,"硫酸霧","排放濃度mg/m3",0.14,"ND",8.3,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h","4.6*10-3",null,0.73,"/"]
["幹膜防焊",null,"二氧化硫","排放濃度mg/m3","ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氮氧化物","排放濃度mg/m3",1.4,"ND",3.1,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.016,null,0.058,"/"]
[null,null,"HCL","排放濃度mg/m3",7.2,"ND",3.9,0.7]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.083,null,0.074,0.023]
[null,null,"氟化雾","排放濃度mg/m3",null,null,3.63,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,0.071,"/"]
[null,null,"氰化雾","排放濃度mg/m3",null,null,"ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"/","/"]
[null,null,"铬酸雾","排放濃度mg/m3",null,null,0.029,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"5.5*10-4","/"]
[null,null,"硫酸霧","排放濃度mg/m3",0.12,"ND",0.4,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h","1.4*10-3",null,"6.9*10-3","/"]
[]
["電鍍廢氣處理排放口",null,"二氧化硫","排放濃度mg/m3","ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氮氧化物","排放濃度mg/m3",1.1,"ND",2.2,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.02,null,0.06,"/"]
[null,null,"HCL","排放濃度mg/m3",8.7,7.1,1.7,4.4]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.16,0.18,0.045]
[null,null,"氟化雾","排放濃度mg/m3",null,null,1.79,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,0.048,"/"]
[null,null,"氰化雾","排放濃度mg/m3",null,null,"ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"/","/"]
[null,null,"铬酸雾","排放濃度mg/m3",null,null,0.013,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"3.6*10-4","/"]
[null,null,"硫酸霧","排放濃度mg/m3",0.21,"ND",0.3,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h","3.9*10-3",null,"7.6*10-3","/"]
[]
["內層涂布機廢氣處理排放口",null,"鉛及其化合物","排放濃度mg/m3","ND","ND",0.022,"ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"0.7*10-4","/"]
[null,null,"錫及其化合物","排放濃度mg/m3",0.00245,"ND","ND","1.2-10-3"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h","2.6*10-3","ND","/","1.2*10-5"]
[null,null,"苯","排放濃度mg/m3","ND","ND","ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"/","/"]
[null,null,"甲苯","排放濃度mg/m3",0.95,"ND","ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h","9.9*10-3","ND","/","/"]
[null,null,"二甲苯","排放濃度mg/m3","ND","ND","ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",null,null,"/","/"]
[]
["集塵機排放口",null,"顆粒物","排放濃度mg/m3",169,"ND","ND","ND"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.56,null,null,"/"]
["食堂油煙排放口",null,"油煙","排放濃度mg/m3",0.7,null,0.3,1.7]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"林格曼黑度","林格曼黑度1級"]
[]
["噪聲",null,"廠界東外1米","白",56,62,63,60]
[{"$nulls":3},"夜",47,54,53,49]
[null,null,"廠界南外1米","白",59,60,60,61]
[{"$nulls":3},"夜",49,52,52,51]
[null,null,"廠界西外1米","白",58,61,63,0]
[{"$nulls":3},"夜",50,53,52,52]
[null,null,"廠界北外1米","白",61,62,63,61]
[{"$nulls":3},"夜",47,54,51,52]
["说明：如上表格汇总，全成信电子（深圳）股份有限公司2016年废气、噪声均达标排放。数据来源第三方检测。"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}