{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":81,"n_cols":16,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,2,16],[4,0,10,0],[4,2,5,2],[6,2,7,2],[8,2,9,2],[12,0,23,0],[12,2,13,2],[14,2,15,2],[16,2,17,2],[18,2,19,2],[20,2,21,2],[22,2,23,2],[24,0,35,0],[24,2,25,2],[26,2,27,2],[28,2,29,2],[30,2,31,2],[32,2,33,2],[34,2,35,2],[36,0,47,0],[36,2,37,2],[38,2,39,2],[40,2,41,2],[42,2,43,2],[44,2,45,2],[46,2,47,2],[49,0,64,0],[49,2,50,2],[51,2,52,2],[53,2,54,2],[55,2,56,2],[57,2,58,2],[59,2,60,2],[61,2,62,2],[63,2,64,2],[66,2,67,2],[68,2,69,2],[72,0,79,0],[72,2,73,2],[74,2,75,2],[76,2,77,2],[78,2,79,2],[80,4,80,5],[80,9,80,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2018年全成信电子 废气监测报告汇总"]
[]
[]
["採樣點","序號","項目","排放濃度","1月","2月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月"]
["鍋爐廢氣排放口",null,"二氧化硫MG/M3","排放濃度mg/m3",15,{"$nulls":4},24]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氮氧化物MG/M3","排放濃度mg/m3",13,{"$nulls":4},21]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.02,{"$nulls":4},0.03]
[null,null,"煙塵MG/M3","排放濃度mg/m3","20L",{"$nulls":4},20]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"林格曼黑度","林格曼黑度1級",0.5,{"$nulls":4},0.5]
[]
["蝕刻A線排放口",null,"鉻酸霧","排放濃度mg/m3","0.005L",{"$nulls":4},"0.005L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氟化霧","排放濃度mg/m3",0.96,{"$nulls":4},6.24]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.023,{"$nulls":4},0.16]
[null,null,"氰化霧","排放濃度mg/m3","0.09L",{"$nulls":4},"0.09L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氮氧化物","排放濃度mg/m3",3.5,{"$nulls":4},2.7]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.084,{"$nulls":4},0.071]
[null,null,"HCL","排放濃度mg/m3",2.9,{"$nulls":4},12.9]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.07,{"$nulls":4},0.34]
[null,null,"硫酸霧","排放濃度mg/m3","5||L",{"$nulls":4},"5L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
["電鍍廢氣處理排放口",null,"鉻酸霧","排放濃度mg/m3","0.005L",{"$nulls":4},"0.005L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氟化霧","排放濃度mg/m3",1.07,{"$nulls":4},4.11]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氰化霧","排放濃度mg/m3","0.09L",{"$nulls":4},"0.09L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氮氧化物","排放濃度mg/m3",2.5,{"$nulls":4},2.3]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.064,{"$nulls":4},0.067]
[null,null,"HCL","排放濃度mg/m3",2.9,{"$nulls":4},3.6]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.074,{"$nulls":4},0.1]
[null,null,"硫酸霧","排放濃度mg/m3","5L",{"$nulls":4},"5L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
["干膜防焊廢氣處理排放口",null,"鉻酸霧","排放濃度mg/m3","0.005L",{"$nulls":4},"0.005L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氟化霧","排放濃度mg/m3",0.89,{"$nulls":4},6.89]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.0095,{"$nulls":4},1.16]
[null,null,"氰化霧","排放濃度mg/m3","0.09L",{"$nulls":4},"0.09L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"氮氧化物","排放濃度mg/m3",5.3,{"$nulls":4},4.7]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.057,{"$nulls":4},0.066]
[null,null,"HCL","排放濃度mg/m3","0.9L",{"$nulls":4},9.4]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"硫酸霧","排放濃度mg/m3","5L",{"$nulls":4},"5L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[]
["內層涂布機廢氣處理排放口",null,"鉛及其化合物","排放濃度mg/m3"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"錫及其化合物","排放濃度mg/m3"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"苯","排放濃度mg/m3","0.01L",{"$nulls":4},"0.01L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"甲苯","排放濃度mg/m3","0.01L",{"$nulls":4},0.8]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"二甲苯","排放濃度mg/m3","0.01L",{"$nulls":4},"0.01L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"铅及其化合物","排放濃度mg/m3","0.013L",{"$nulls":4},"0.013L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"锡及其化合物","排放濃度mg/m3","3*10-6L",{"$nulls":4},"3*10-6L"]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h"]
[null,null,"VOCS","排放濃度mg/m3",3.65,{"$nulls":4},1.96]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.078,{"$nulls":4},0.01]
[]
["集塵機排放口",null,"顆粒物","排放濃度mg/m3",21.4,{"$nulls":4},23.8]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.057,{"$nulls":4},0.058]
["食堂油煙排放口",null,"油煙","排放濃度mg/m3",14417,{"$nulls":4},14468]
[{"$nulls":3},"排放速率kg/h",0.524,{"$nulls":4},0.76]
[null,null,"林格曼黑度","林格曼黑度1級",0.5,{"$nulls":4},0.5]
[]
["噪聲",null,"廠界東外1米","白",58.3,{"$nulls":4},57.3]
[{"$nulls":3},"夜",47.2,{"$nulls":4},48.6]
[null,null,"廠界南外2米","白",59,{"$nulls":4},58.6]
[{"$nulls":3},"夜",48.3,{"$nulls":4},49.1]
[null,null,"廠界西外3米","白",58.6,{"$nulls":4},58.1]
[{"$nulls":3},"夜",48.5,{"$nulls":4},46.9]
[null,null,"廠界北外4米","白",57.7,{"$nulls":4},59.5]
[{"$nulls":3},"夜",55,{"$nulls":4},46.5]
[{"$nulls":4},"全部合格",{"$nulls":4},"全部合格"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}